附件1：影像系统（PACS/RIS）运维需求
为确保医院影像系统（PACS/RIS）的稳定、安全、高效运行，满足国家及行业相关规范要求，现对运维服务需求进行如下明确。具体运维服务内容如下：
一、 系统运维服务
1、服务团队配置： 服务方需为本项目配备至少5名专职技术人员。职责包括但不限于：产品缺陷修复、运行状态检查、性能调优、故障排除及用户端支持。
2、响应时效：
（1）提供7×24小时（每周7天，每天24小时）技术支持热线。
（2）接到故障报修后，需在30分钟内 通过电话或远程方式提供技术支持。
（3）现场服务：若远程支持无法解决问题，服务方工程师需在24小时内抵达现场进行处理。
3、定期巡检：服务方每年需进行4次现场巡检。检查范围包括系统运行环境、运行状态、性能指标等。巡检完成后出具巡检报告，并提出优化建议，确保系统稳定运行。
4、日常运维支持：包括但不限于操作系统安装与还原、软件系统更新、常用软件安装与维护管理、应用操作指导及现场故障处理。
5、高级维护保养：服务方需指派高级工程师提供服务，对操作系统、数据应用、软件程序进行安全检查与性能优化，确保系统运行稳定、高效可控。
6、搬迁服务：如遇医院机房搬迁，服务方应配合医院完成系统迁移、安装调试及恢复服务。
7、节假日保障：在国家法定节假日前，服务方需进行至少1次设备巡检和数据备份。节假日期间应安排工程师值班，并提供远程值守支持，确保突发故障能高效处置。
8、重大故障处理：
（1）定义：系统发生严重问题，导致部分或全部业务无法开展，直接影响医院正常工作职能的，视为重大故障。
（2）响应：医院可随时提出紧急服务请求。服务方远程响应时间需在 10分钟内；若故障由服务器等原因引起，工程师需在 30分钟内 到达现场。
9、应用优化与培训： 基于系统应用问题和服务事件分析，提供应用培训和使用指导，以延长软件生命周期，提升应用效果，实现“以运维促应用，以应用促发展”。
10、接口服务：
（1）政策性接口：服务方需配合医院完成政府平台的政策性接口，包括但不限于电子病历应用评级改造、上级主管部门要求的功能改造及接口开发。
（2）在用的第三方系统接口：配合医院业务需求，调整在用的第三方系统接口。
11、数据提取： 配合医院相关部门完成常规格式报表、特殊或复杂数据的提取。
12、系统功能改造： 根据医院相关部门的业务流程变更要求，对影像（PACS/RIS）系统进行功能改造。
13、适应性调整： 在现有系统软件版本基础上，根据医院应用需求进行功能调整，以满足实际工作需要。
14、系统互联互通： 需保障影像（PACS/RIS）系统与院内各子系统的互联互通，确保可方便快捷地查看患者医疗文书及相关检查报告。
15、未尽事宜： 未尽事宜双方协商后另行在合同中约定。

二、 信息安全服务
1、安全监测： 服务方需 每周 进行安全监测，主要内容包括：
（1）检查系统磁盘占用率。
（2）检查系统目录内是否存在异常文件（如可疑脚本、恶意程序等）。
（3）检查数据库是否存在异常登录、异常操作等。
（4）检查系统日志是否存在异常告警。
2、日志审计： 服务方需每月对系统日志进行一次全面分析，及时整改所发现的问题。
[bookmark: _GoBack]3、数据备份：
（1）策略：核心医疗数据需实现实时备份。
（2）频率：每天进行一次差异备份；每周进行一次完整备份。
（3）检查：服务方需每周检查备份是否成功执行，并确保备份文件可用。
4、安全报告：服务方需每月 出具一份《系统安全自查报告》。报告内容应包含：系统安全现状、监测发现的安全问题、具体整改建议及措施。
5、紧急响应：服务方需提供不限次数的信息系统故障恢复及防范服务，以及不限次数的日常技术支持服务。
6、特殊时期保障：在重大活动、重大节假日等特殊时期，服务方需根据医院上级主管部门的检测报告，针对性地进行问题整改，并指派技术骨干随时响应突发安全事件。
7、服务器维护： 根据系统运行需求，服务方需对服务器端配置进行维护操作。每次操作前需书面告知医院并获批准，操作后记录变更日志。
8、应急演练： 配合医院信息部门，按年度计划进行信息系统应急演练和数据恢复演练，并提供演练方案与总结报告。
9、安全整改： 配合医院完成国家网络安全等级保护三级测评及相关网络与数据安全整改工作。服务方需提供必要的技术支持和文档协助。
10、未尽事宜：未尽事宜双方协商后另行在合同中约定。
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